***NEEMA RH-516***

是各类橡皮管加硫时在心轴使用的高分子类型离型剂，防止离型剂的老化与破裂，且延长橡胶胶皮管的寿命，离型剂效果也优秀

**◆ 性  状** - 外   观 ：无色 透明 均匀 液态  
 - 储藏安全性 ：避开密封的空间与阳光直射，在阴凉的地方（0∼35℃）

最长可以安全保存一年

- 生态与毒性 ：参考MSDS

**◆ 特  征**  
- 是EPDM、ECO与CM用离型剂，是效果优秀的离型剂  
- 防止硅树脂离型剂的老化与破裂，延长胶皮管的寿命  
- 因清洗性优秀，可以用温水彻底去除已加硫的胶皮管内附着的离型剂，

不用使用清洗剂∙

- 因润滑性与离型性优秀，在提高生产效率、降低不合格率、提高产品质量等方面可达到最佳结果

- 因防锈性优秀，可防止产品被洗涤腐蚀

**◆ 适用领域** - 适用于橡皮管生产工程  
  
◆ **使用方法**  
 - 使用原液  
  
◆ **注意事项** - 不同季节与橡胶材质会有不同使用量，所以使用之前需要充分的试验